# Specify how to create the *.asm files

MOVE_ASM = moveHI15x.asm moveQI16x.asm moveSI46x.asm moveSI64n.asm \
	   moveHI48x.asm moveSI45x.asm moveSI47x.asm moveSI96x.asm \
	   moveDI96x.asm

# Use the -abi option for version 03.00 syntax.

$(MOVE_ASM): $(srcdir)/config/m88k/m88k-move.sh
	$(srcdir)/config/m88k/m88k-move.sh -abi

LIB2FUNCS_EXTRA = $(MOVE_ASM)
LIBGCC1 = libgcc1.null

# For svr4 we build crtbegin.o and crtend.o which serve to add begin and
# end labels to the .ctors and .dtors section when we link using gcc.

EXTRA_PARTS=crtbegin.o crtend.o
